{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":11,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A9 / RZASG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZASG100M7Y1B","FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZASG100M7Y1B","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZASG125M7Y1B","FFA60A2VEB9 / FFA60A2VEB9 / RZASG125M7Y1B","FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZASG125M7Y1B","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZASG140M7Y1B","FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZASG140M7Y1B"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","","","12.1 (1)","11.4 (1)","","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Erdvės vėsinimas","SEER","","","","","6.90","5.30","","8.49","6.99"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","","","1,052","753","","947","1,150"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","","","12.1","11.4","","13.4","13.4"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","","","","A"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Pajėgumas","Pdesign","kW","","","6.00","6.00","","7.80","7.00"]
["","SCOP/A","","","","","4.34","3.80","","4.79","4.31"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","","","","A"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","","","1,936","2,211","","2,281","2,273"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","","","13.5 (2)","13.5 (2)","","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","9.50","9.50","","","12.1"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","10.8","10.8","","","13.5"]
["Patalpos vėsinimas","Energijos efektyvumo klasė","","","A++","A"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","9.50","9.50","","","12.1"]
["","SEER","","","6.24","5.49","","","6.29"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","533","606","","","1154"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Energijos efektyvumo klasė","","","A","A"]
["","Pajėgumas","Pdesign","kW","6.00","6.00","","","6.00"]
["","SCOP/A","","","3.82","3.90","","","4.39"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","2199","2154","","","1914"]
["Pastabos","","","","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temperatūra: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temperatūra: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m."]
["","","","","","","(3) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį","(3) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį","","(3) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį","(3) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį"]
["","","","","","","(4) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(4) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","","(4) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(4) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį"]