{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A / RXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA35AVEB / RXM35M3V1B9","FHA50AVEB / RXM50M3V1B9","FHA60AVEB / RXM60M3V1B9"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","3.40"]
["Patalpos vėsinimas","SEER","","","6.24"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","191"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","3.40"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","A++"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Pajėgumas","Pdesign","kW","3.10"]
["","SCOP/A","","","4.43"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","A+"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","979"]
["Vardinis našumas","Metinis energijos sunaudojimas","","kWh","456"]
["","EER","","","3.73"]
["","COP","","","4.08"]
["","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","A"]
["","","Šildymas","","A"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","4.00"]
["Pastabos","","","","(1) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį"]
["","","","","(2) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį"]
["","","","","(3) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m."]
["","","","","(4) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m."]
["Outdoor unit","","","","","RXM50M3V1B9","RXM60M3V1B9"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","","5.00","5.70"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","","6.00","7.20"]
["Nominalus efektyvumas","EER","","","","3.21","3.29"]
["","COP","","","","3.35","3.32"]
["","Metinis energijos sunaudojimas","","kWh","","780","867"]
["Vardinis našumas","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","","B","A"]
["","","Šildymas","","","C","C"]
["Patalpos vėsinimas","Energijos efektyvumo klasė","","","","A+","A+"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","","5.00","5.70"]
["","SEER","","","","5.92","6.08"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","","295","328"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Energijos efektyvumo klasė","","","","A","A"]
["","Pajėgumas","Pdesign","kW","","4.35","4.71"]
["","SCOP/A","","","","3.86","3.87"]
["","Pdh Šildymo pajėgumas esant –10°","","kW","","3.85","4.08"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","","1578","1704"]