{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":13,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A / RZAG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG71M7V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG71M7V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG71M7V1B","FHA71AVEB / RZAG71M7V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG100M7V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG100M7V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG100M7V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG100M7V1B","FHA71AVEB / FHA71AVEB / RZAG100M7V1B"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","","","","","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)"]
["Erdvės vėsinimas","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","","","","","327","316","368","386","352"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","","","","","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Pajėgumas","Pdesign","kW","","","","","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","","","","","2,256","2,252","2,309","2,405","2,359"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","","","","","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)"]
["Išorinis įrenginys","","","","RZAG71M7V1B","RZAG71M7V1B","RZAG71M7V1B","RZAG71M7V1B"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)"]
["Patalpos vėsinimas","Energijos efektyvumo klasė","","","A++","A++","A++","A++"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80"]
["","SEER","","","6.55","7.80","7.58","7.11"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","363","305","314","335"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Energijos efektyvumo klasė","","","A+","A+","A+","A+"]
["","Pajėgumas","Pdesign","kW","4.70","4.70","4.70","4.70"]
["","SCOP/A","","","4.32","4.43","4.33","4.32"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","1523","1485","1520","1523"]
["Energijos naudojimo efektyvumo klasė","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Pastabos","","","","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Vėsinimas: T2: vidinė temp. 26,6 °CDB, 19,4 °CWB, lauko temp. 48 °CDB [Btu/val./W]","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Vėsinimas: T2: vidinė temp. 26,6 °CDB, 19,4 °CWB, lauko temp. 48 °CDB [Btu/val./W]","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Vėsinimas: T2: vidinė temp. 26,6 °CDB, 19,4 °CWB, lauko temp. 48 °CDB [Btu/val./W]","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Vėsinimas: T2: vidinė temp. 26,6 °CDB, 19,4 °CWB, lauko temp. 48 °CDB [Btu/val./W]","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m."]
["Erdvės vėsinimas","SEER","","","","","","","10.2","10.5","9.04","8.62","9.44"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","","","","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","SCOP/A","","","","","","","4.84","4.85","4.73","4.54","4.63"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","","","","","A++","A++","A++","A+","A++"]