{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A / RZASG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZASG71M2V1B","FHA71AVEB / RZASG71M2V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZASG100M7V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZASG100M7V1B"]
["Vėsinimo pajėgumas","Nom.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)"]
["Patalpos vėsinimas","SEER","","","7.33","5.95"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","325","400"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","6.80","6.80"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","A++","A+"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Pajėgumas","Pdesign","kW","4.50","4.50"]
["","SCOP/A","","","4.38","3.90"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","A+","A"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","1,438","1,616"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)"]
["Pastabos","","","","(1) - Vėsinimas: T2: vidinė temp. 26,6 °CDB, 19,4 °CWB, lauko temp. 48 °CDB [Btu/val./W]","(1) - Vėsinimas: T2: vidinė temp. 26,6 °CDB, 19,4 °CWB, lauko temp. 48 °CDB [Btu/val./W]","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m."]
["Outdoor unit","","","","","","RZASG100M7V1B","RZASG100M7V1B"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","","","9.50","9.50"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","","","10.8","10.8"]
["Patalpos vėsinimas","Energijos efektyvumo klasė","","","","","A++","A+"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","","","9.50","9.50"]
["","SEER","","","","","7.26","5.79"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","","","458","574"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Energijos efektyvumo klasė","","","","","A+","A"]
["","Pajėgumas","Pdesign","kW","","","6.00","6.00"]
["","SCOP/A","","","","","4.02","3.92"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","","","2090","2143"]