{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A / RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQSG71L3V1B","FHA71AVEB / RZQSG71L3V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQSG100L9V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZQSG100L9V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQSG125L9V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZQSG125L9V1B","FHA60AVEB / FHA60AVEB / RZQSG125L9V1B"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","","6.80 (1)"]
["Patalpos vėsinimas","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","467","425","652","652","875","875","875"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","12.0","12.0","12.0"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Pajėgumas","Pdesign","kW","6.00","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","2,211","2,727","2,800","2,800","2,800","2,800","2,800"]
["Vardinis našumas","Metinis energijos sunaudojimas","","kWh","","983"]
["","EER","","","","3.46 (3)"]
["","COP","","","","4.00 (3)"]
["","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","","A"]
["","","Šildymas","","","A"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","","7.50 (2)"]
["Patalpos vėsinimas","SEER","","","5.10","5.61","5.10","5.10","4.80","4.80","4.80"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","A","A+","A","A","B","B","B"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","SCOP/A","","","3.80","3.90","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","A","A","A","A","A","A","A"]
["Pastabos","","","","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m"]
["","","","","(2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m"]
["","","","","(3) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų","(3) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų","(3) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų","(3) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų","(3) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų","(3) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų","(3) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų"]