{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C / RQ-BV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ71CAVEB / RQ71B8V3B","FHQ100CAVEB / RQ100B8V3B"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","7.1 (3)","9.8 (3)"]
["Piping connections","Skystis","OD","mm","9.52","9.52"]
["","Dujos","Iš. diam.","mm","15.9","15.9"]
["","Drain","OD","mm","26","26"]
["Vardinis našumas","EER","","","2.63","2.61"]
["","Metinis energijos sunaudojimas","","kWh","1,350","1,875"]
["","COP","","","2.81","2.71"]
["","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","D","D"]
["","","Šildymas","","D","E"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","8.0 (4)","11.2 (4)"]
["Pastabos","","","","(1) - Energijos žymuo: skalė nuo A (efektyviausia) iki G (mažiau efektyvu)","(1) - Energijos žymuo: skalė nuo A (efektyviausia) iki G (mažiau efektyvu)"]
["","","","","(2) - Energijos suvartojimas per metus: apskaičiuota pagal vidutinį 500 valandų naudojimą per metus esant pilnai apkrovai (nominaliomis sąlygomis)","(2) - Energijos suvartojimas per metus: apskaičiuota pagal vidutinį 500 valandų naudojimą per metus esant pilnai apkrovai (nominaliomis sąlygomis)"]
["","","","","(3) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 7,5 m (horizontaliai); aukščių skirtumas: 0 m","(3) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 7,5 m (horizontaliai); aukščių skirtumas: 0 m"]
["","","","","(4) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(4) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m"]
["","","","","(5) - Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova","(5) - Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova"]