{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":22,"n_cols":15,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTX-K / RX-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTX20KV1B / RX20K2V1B","FTX20KV1B / RX20K5V1B","FTX25KV1B / RX25K2V1B","FTX25KV1B / RX25K5V1B","FTX35KV1B / RX35K2V1B","FTX35KV1B / RX35K5V1B","FTX50K2V1B / RX50K2V1B","FTX50KV1B / RX50KV1B","FTX60K2V1B / RX60K2V1B","FTX60KV1B / RX60KV1B","FTX71K2V1B / RX71K2V1B"]
["Aušinimo galingumas","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3","1.7","1.7","1.7","1.7","2.3"]
["","Maks.","","kW","2.6","2.6","3.0","3.0","4.0","4.0","6.0","6.0","7.0","7.0","7.3"]
["","Nom.","","kW","2.0 (2)","2.0 (2)","2.5 (2)","2.5 (2)","3.5 (2)","3.5 (2)","5.0","5.0 (2)","6.0","6.0 (2)","7.1"]
["Vamzdžių jungtys","Skysčių vamzdis","OD","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","","6.35","","6.35"]
["","Dujos","Iš. diam.","mm","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","","12.7","","12.7"]
["","Drenažo vamzdis","OD","mm","18","18","18","18","18","18","","16","","16"]
["Vardinis našumas","Metinis energijos sunaudojimas","","kWh","251","251","331","331","510","510","698","698","822","822","1,360"]
["","EER","","","3.98 (1)","3.98 (1)","3.78 (1)","3.78 (1)","3.4 (1)","3.4 (1)","3.58","3.58 (1)","3.65","3.65 (1)","2.61"]
["","COP","","","4.77 (1)","4.77 (1)","4.36 (1)","4.36 (1)","4.0 (1)","4.0 (1)","3.80","3.80 (1)","3.63","3.63 (1)","3.19"]
["","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","A","A","A","A","A","A","","A","","A"]
["","","Šildymas","","A","A","A","A","A","A","","A","","A"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","2.5 (2)","2.5 (2)","3.0 (2)","3.0 (2)","4.0 (2)","4.0 (2)","6.0","6.0 (2)","7.0","7.0 (2)","8.2"]
["","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3","1.7","1.7","1.7","1.7","2.3"]
["","Maks.","","kW","3.5","3.5","4.0","4.0","4.8","4.8","7.7","7.7","8.0","8.0","9.0"]
["Pastabos","","","","(1) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų","(1) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų","(1) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų","(1) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų","(1) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų","(1) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temperatūra: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temperatūra: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temperatūra: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova","(2) - Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova","(2) - Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova","(2) - Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova","(2) - Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova","(2) - Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m."]