{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXA-DY / RXA-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXA20D2V1BY / RXA20A5V1B9","FTXA25D2V1BY / RXA25A5V1B9","FTXA35D2V1BY / RXA35A5V1B9"]
["Aušinimo galingumas","Min.","","kW","1.30","1.30","1.40"]
["","Nom.","","kW","2.00","2.50","3.40"]
["","Maks.","","kW","2.60","3.20","4.00"]
["Šildymo galingumas","Min.","","kW","1.30","1.30","1.40"]
["","Nom.","","kW","2.50","2.80","4.00"]
["","Maks.","","kW","3.50","4.70","5.20"]
["Nominalus efektyvumas","EER","","","4.70","4.46","4.37"]
["","COP","","","5.00","5.00","4.04"]
["","Metinis energijos sunaudojimas","","kWh","213","280","389"]
["Vardinis našumas","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","A","A","A"]
["","","Šildymas","","A","A","A"]
["Patalpos vėsinimas","Energijos efektyvumo klasė","","","A+++","A+++","A+++"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","2.00","2.50","3.40"]
["","SEER","","","8.75","8.74","8.73"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","80","100","136"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Energijos efektyvumo klasė","","","A+++","A+++","A+++"]
["","Pajėgumas","Pdesign","kW","2.40","2.45","2.50"]
["","SCOP/A","","","5.15","5.15","5.15"]
["","Pdh Šildymo pajėgumas esant –10°","","kW","2.04","2.09","2.10"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","652","666","680"]
["Energijos naudojimo efektyvumo klasė","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Pastabos","","","","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m."]
["","","","","(3) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį","(3) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį","(3) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį"]