{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":9,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-R / RXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM25R2V1B / RXM25A5V1B9","FTXM25R5V1B / RXM25A5V1B9","FTXM35R2V1B / RXM35A5V1B9","FTXM35R5V1B / RXM35A5V1B9","FTXM50R2V1B / RXM50A5V1B9"]
["Aušinimo galingumas","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7"]
["","Nom.","","kW","2.5","2.5","3.4","3.4","5"]
["","Maks.","","kW","3.2","3.2","4","4","6"]
["Šildymo galingumas","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7"]
["","Nom.","","kW","2.8","2.8","4","4","5.8"]
["","Maks.","","kW","4.7","4.7","5.2","5.2","7.7"]
["Nominalus efektyvumas","EER","","","4.5","4.5","4.23","4.23","3.68"]
["","COP","","","5","5","4.04","4.04","4"]
["","Metinis energijos sunaudojimas","","kWh","278","278","402","402","679"]
["Vardinis našumas","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","A","A","A","A","A"]
["","","Šildymas","","A","A","A","A","A"]
["Patalpos vėsinimas","Energijos efektyvumo klasė","","","A+++","A+++","A+++","A+++","A++"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","2.5","2.5","3.4","3.4","5"]
["","SEER","","","8.65","8.65","8.65","8.65","7.41"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","101","101","137","137","236"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Energijos efektyvumo klasė","","","A+++","A+++","A+++","A+++","A++"]
["","Pajėgumas","Pdesign","kW","2.4","2.4","2.5","2.5","4.6"]
["","SCOP/A","","","5.1","5.1","5.1","5.1","4.71"]
["","Pdh Šildymo pajėgumas esant –10°","","kW","2.3","2.3","2.35","2.35","3.85"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","659","659","686","686","1368"]
["Energijos naudojimo efektyvumo klasė","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Pastabos","","","","(1) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį","(1) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį","(1) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį","(1) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį"]
["","","","","(2) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(2) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(2) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(2) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį"]
["","","","","(3) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(3) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(3) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(3) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m."]
["","","","","(4) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(4) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(4) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(4) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m."]