{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M / RXP-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP50M2V1B / RXP50N5V1B","FTXP60M2V1B / RXP60N5V1B","FTXP71M2V1B / RXP71N5V1B"]
["Aušinimo galingumas","Min.","","kW","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","5.0","6.0"]
["","Maks.","","kW","6.0","7.0"]
["Šildymo galingumas","Min.","","kW","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","6.0","7.0"]
["","Maks.","","kW","7.7","8.0"]
["Vardinis našumas","Metinis energijos sunaudojimas","","kWh","693","912"]
["","COP","","","3.80","3.63"]
["","EER","","","3.61","3.29"]
["","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","A","A"]
["","","Šildymas","","A","A"]
["Pastabos","","","","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temperatūra: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temperatūra: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m."]
["Aušinimo galingumas","Min.","","kW","","","2.3"]
["","Nom.","","kW","","","7.1"]
["","Maks.","","kW","","","7.3"]
["Šildymo galingumas","Min.","","kW","","","2.3"]
["","Nom.","","kW","","","8.2"]
["","Maks.","","kW","","","9.0"]
["Nominalus efektyvumas","EER","","","","","2.64"]
["","COP","","","","","3.19"]
["","Metinis energijos sunaudojimas","","kWh","","","1345"]
["Vardinis našumas","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","","","D"]
["","","Šildymas","","","","D"]
["Patalpos vėsinimas","Energijos efektyvumo klasė","","","","","A++"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","","","7.1"]
["","SEER","","","","","6.20"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","","","401"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Energijos efektyvumo klasė","","","","","A+"]
["","Pajėgumas","Pdesign","kW","","","6.20"]
["","SCOP/A","","","","","4.01"]
["","Pdh Šildymo pajėgumas esant –10°","","kW","","","4.24"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","","","2166"]
["Energijos naudojimo efektyvumo klasė","","","","","","A+++ ~ D"]