{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":6,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M9 / 2MXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP20M5V1B9 / FTXP20M5V1B9 / 2MXM40A2V1B9","FTXP20M5V1B9 / FTXP20M5V1B9 / 2MXM50A2V1B9"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","4"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","4.2"]
["Nominalus efektyvumas","EER","","","3.71"]
["","COP","","","3.75"]
["","Metinis energijos sunaudojimas","","kWh","539"]
["Vardinis našumas","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","A"]
["","","Šildymas","","A"]
["Patalpos vėsinimas","Energijos efektyvumo klasė","","","A++"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","4"]
["","SEER","","","7.74"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","181"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Energijos efektyvumo klasė","","","A+"]
["","Pajėgumas","Pdesign","kW","3.2"]
["","SCOP/A","","","4.3"]
["","Pdh Šildymo pajėgumas esant –10°","","kW","2.46"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","1041"]
["Pastabos","","","","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temperatūra: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m."]
["","","","","(3) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį","(3) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį"]
["","","","","(4) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(4) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","","4.00"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","","5.20"]
["Vardinis našumas","Metinis energijos sunaudojimas","","kWh","","554"]
["","COP","","","","3.68"]
["","EER","","","","3.61"]
["","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","","A"]
["","","Šildymas","","","A"]