{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":9,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FTXP25N5V1B9","FTXP35N5V1B9","FTXP50N5V1B9","FTXP20N5V1B9 (Archived)"]
["Tiekiama galia","Aušinimas","","Nom.","kW","0.023","0.032","0.04","0.021"]
["","Šildymas","","Nom.","kW","0.023","0.032","0.04","0.023"]
["Korpusas","Spalva","","","","Balta","Balta","Balta","Balta"]
["Matmenys","Įrenginys","","Aukštis","mm","286","286","286","286"]
["","","","Plotis","mm","770","770","770","770"]
["","","","Gylis","mm","225","225","225","225"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","9","9","9","9"]
["Ventiliatorius","Oro debitas","Aušinimas","Didelis","m³/min.","9.9","11.5","11.8","9.6"]
["","Oro srauto greitis","Vėsinimas","Vidutinis","m³/min.","7.5","8.3","9.3","7.5"]
["","","","Mažas","m³/min.","5.8","6.3","7.6","5.6"]
["","","","Tylus veikimas","m³/min.","4.4","4.5","6","4.4"]
["","","Šildymas","Didelis","m³/min.","10.6","11.5","11.9","10.6"]
["","Oro srauto greitis","Šildymas","Vidutinis","m³/min.","8.6","9","9.5","8.6"]
["","","Šildymas","Mažas","m³/min.","6.6","7","8.2","6.6"]
["","","","Tylus veikimas","m³/min.","5","5.1","7.4","5"]
["Garso galingumo lygis","Vėsinimas","","","dBA","55","58","59","55"]
["","Šildymas","","","dBA","55","58","61","55"]
["Garso slėgio lygis","Aušinimas","","Aukštas","dBA","40","43","46","39"]
["","Vėsinimas","","Vidutinis","dBA","33","34","39","33"]
["","","","Žemas","dBA","26","27","34","25"]
["","","","Tylus veikimas","dBA","19","20","27","19"]
["","Šildymas","","Aukštas","dBA","40","40","44","39"]
["","","","Vidutinis","dBA","34","35","38","34"]
["","","","Žemas","dBA","28","29","33","28"]
["","","","Tylus veikimas","dBA","21","21","30","21"]
["Vamzdžių jungtys","Skystis","","OD","mm","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Dujos","","Iš. diam.","mm","9.52","9.52","12.7","9.52"]
["","Drenažas","","","","18","18","18","18"]
["Valdymo sistemos","Nuotolinis infraraudonųjų spindulių pultelis","","","","ARC480A78","ARC480A78","ARC480A78","ARC480A78"]
["","Laidinis nuotolinio valdymo pultelis","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Standartiniai priedai","Installation manual","","","","1","1","1","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","2","2","2","2"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1","1"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","1"]
["","Titanium apatite deodorizing filter","","","","1","1","1","1"]
["","Silver particle filter","","","","1","1","1","1"]
["","Indoor unit fixing screws","","","","2","2","2","2"]
["","Infrared remote control","","","","1","1","1","1"]
["","Mounting plate","","","","1","1","1","1"]
["","Remote control holder","","","","1","1","1","1"]
["El. tiekimas","Fazė","","","","1~","1~","1~","1~"]
["Maitinimas","Dažnis","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Įtampa","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Pastabos","","","","","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m"]
["","","","","","(2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m (horizontaliai)","(2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m (horizontaliai)","(2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m (horizontaliai)","(2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m (horizontaliai)"]
["","","","","","(3) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(3) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(3) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(3) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį"]