{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":5,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXTA-DP / RXTA-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXTA30D2V1BP / RXTA30B2V1B"]
["Aušinimo galingumas","Min.","","kW","0.70"]
["","Nom.","","kW","3.00"]
["","Maks.","","kW","4.50"]
["Šildymo galingumas","Min.","","kW","0.80"]
["","Nom.","","kW","3.20"]
["","Maks.","","kW","6.90"]
["Nominalus efektyvumas","EER","","","4.20"]
["","COP","","","4.87"]
["","Metinis energijos sunaudojimas","","kWh","357"]
["Vardinis našumas","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","A"]
["","","Šildymas","","A"]
["Patalpos vėsinimas","Energijos efektyvumo klasė","","","A++"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","3.00"]
["","SEER","","","7.63"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","138"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Energijos efektyvumo klasė","","","A+++"]
["","Pajėgumas","Pdesign","kW","2.60"]
["","SCOP/A","","","5.10"]
["","Pdh Šildymo pajėgumas esant –10°","","kW","2.60"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","714"]
["Energijos naudojimo efektyvumo klasė","","","","A+++ ~ D"]
["Pastabos","","","","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m."]
["","","","","(3) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį"]
["","","","","(4) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį"]