{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXTM-S / RXTM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXTM30S2V1B / RXTM30A2V1B","FTXTM40S2V1B / RXTM40A2V1B"]
["Aušinimo galingumas","Min.","","kW","1.2","1.2"]
["","Nom.","","kW","3","4"]
["","Maks.","","kW","4.6","5.2"]
["Šildymo galingumas","Min.","","kW","0.8","0.9"]
["","Nom.","","kW","3.2","4"]
["","Maks.","","kW","7.4","8.8"]
["Nominalus efektyvumas","EER","","","5.13","4.71"]
["","COP","","","5.2","5.51"]
["","Metinis energijos sunaudojimas","","kWh","292","425"]
["Vardinis našumas","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","A","A"]
["","","Šildymas","","A","A"]
["Patalpos vėsinimas","Energijos efektyvumo klasė","","","A+++","A+++"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","3","4"]
["","SEER","","","8.65","8.93"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","121","157"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Energijos efektyvumo klasė","","","A+++","A+++"]
["","Pajėgumas","Pdesign","kW","3","3.8"]
["","SCOP/A","","","5.2","5.5"]
["","Pdh Šildymo pajėgumas esant –10°","","kW","3","3.8"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","807","967"]
["Pastabos","","","","(1) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(1) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį"]
["","","","","(2) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį","(2) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį"]
["","","","","(3) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(3) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m."]
["","","","","(4) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(4) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m."]