{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":83,"n_cols":7,"rows_kept":83,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXTP-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FTXTP25K3V1B","FTXTP35K3V1B"]
["Garso slėgio lygis","Šildymas","","Aukštas","dBA","43"]
["","","","Vidutinis","dBA","35"]
["","","","Tylus veikimas","dBA","21"]
["","","","Žemas","dBA","26"]
["","Aušinimas","","Medium","dBA","35"]
["","","","Tylus veikimas","dBA","21"]
["","","","Žemas","dBA","26"]
["","","","Aukštas","dBA","43"]
["Standartiniai priedai","Įrengimo vadovas","","","","1"]
["","Eksploatavimo vadovas","","","","1"]
["","Belaidis nuotolinis valdymas","","","","1"]
["","AAA sausosios baterijos","","","","2"]
["","Nuotolinio valdymo pulto laikiklis","","","","1"]
["","Pritvirtinimo plokštė","","","","1"]
["","Dezodoruojantis filtras iš titano ir apatito","","","","2"]
["","Vidinės įrangos pritvirtinimo varžtai","","","","2"]
["Valdymo sistemos","Laidinis nuotolinio valdymo pultelis","","","","BRC944B2, BRC073A1"]
["","Nuotolinis valdymas infraraudonaisiais spinduliais","","","","ARC480A11"]
["Vamzdžių jungtys","Liquid","","OD","mm","6.35"]
["","Gas","","OD","mm","9.50"]
["","Drain","","","","16 (jungiamosios žarnos vidinis diametras)"]
["Tiekiama galia","Aušinimas","","Nom.","kW","0.030"]
["","Šildymas","","Nom.","kW","0.035"]
["Garso galingumo lygis","Vėsinimas","","","dBA","58"]
["","Šildymas","","","dBA","58"]
["Matmenys","Vienetas","","Width","mm","770"]
["","","","Depth","mm","225"]
["","","","Height","mm","285"]
["Korpusas","Spalva","","","","Balta spalva"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","9.0"]
["Power supply","Fazė","","","","1~"]
["","Dažnis","","","Hz","50"]
["","Pavadinimas","","","","V1"]
["","Įtampa","","","V","220-240"]
["Pastabos","","","","","(1) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį"]
["Tiekiama galia","Aušinimas","","Nom.","kW","","0.03"]
["","Šildymas","","Nom.","kW","","0.035"]
["Korpusas","Spalva","","","","","Balta"]
["Matmenys","Įrenginys","","Aukštis","mm","","285"]
["","","","Plotis","mm","","770"]
["","","","Gylis","mm","","225"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","","9"]
["Ventiliatorius","Oro debitas","Aušinimas","Didelis","m³/min.","","11.4"]
["","Oro srauto greitis","Vėsinimas","Vidutinis","m³/min.","","8.2"]
["","","","Mažas","m³/min.","","5.4"]
["","","","Tylus veikimas","m³/min.","","4.3"]
["","","Šildymas","Didelis","m³/min.","","10.8"]
["","Oro srauto greitis","Šildymas","Vidutinis","m³/min.","","7.8"]
["","","Šildymas","Mažas","m³/min.","","5.8"]
["","","","Tylus veikimas","m³/min.","","4.9"]
["Garso galingumo lygis","Vėsinimas","","","dBA","","58"]
["","Šildymas","","","dBA","","58"]
["Garso slėgio lygis","Aušinimas","","Aukštas","dBA","","43"]
["","Vėsinimas","","Vidutinis","dBA","","35"]
["","","","Žemas","dBA","","26"]
["","","","Tylus veikimas","dBA","","21"]
["","Šildymas","","Aukštas","dBA","","43"]
["","","","Vidutinis","dBA","","35"]
["","","","Žemas","dBA","","26"]
["","","","Tylus veikimas","dBA","","21"]
["Vamzdžių jungtys","Skystis","","OD","mm","","6.35"]
["","Dujos","","Iš. diam.","mm","","9.5"]
["","Drenažas","","","","","16 (jungiamosios žarnos vidinis diametras)"]
["Valdymo sistemos","Nuotolinis valdymas infraraudonaisiais spinduliais","","","","","ARC480A11"]
["Valdymo sistemos","Laidinis nuotolinio valdymo pultelis","","","","","BRC944B2, BRC073A1"]
["Standartiniai priedai","Installation manual","","","","","1"]
["","Wireless remote control","","","","","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","","2"]
["","Operation manual","","","","","1"]
["","Titanium apatite deodorizing filter","","","","","2"]
["","Indoor unit fixing screws","","","","","2"]
["","Mounting plate","","","","","1"]
["","Remote control holder","","","","","1"]
["El. tiekimas","Pavadinimas","","","","","V1"]
["","Fazė","","","","","1~"]
["Maitinimas","Dažnis","","","Hz","","50"]
["","Įtampa","","","V","","220-240"]