{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUA-A / RQ-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUA71AVEB / RQ71B8W1B","FUA71AVEB9 / RQ71B8W1B","FUA71AVEB9 / RQ71B2W1B","FUA100AVEB / RQ100B8W1B","FUA100AVEB9 / RQ100B8W1B","FUA125AVEB / RQ125B8W1B","FUA125AVEB9 / RQ125B8W1B"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","7.10 (3)","7.1 (3)","7.1 (3)","10.0 (3)","10.0 (3)","12.2 (3)","12.2 (3)"]
["Vardinis našumas","EER","","","2.68","2.68","2.68","2.65","2.65","2.67","2.67"]
["","Metinis energijos sunaudojimas","","kWh","1,325","1,325","1,325","1,890","1,890","2,285","2,285"]
["","COP","","","3.28","3.28","3.28","3.16","3.16","2.97","2.97"]
["","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","D","D","D","D","D","D","D"]
["","","Šildymas","","C","C","C","D","D","D","D"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","8.00 (5)","8.0 (5)","8.0 (5)","11.2 (5)","11.2 (5)","14.5 (5)","14.5 (5)"]
["Pastabos","","","","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m"]
["","","","","(2) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 7,5 m (horizontaliai); aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 7,5 m (horizontaliai); aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 7,5 m (horizontaliai); aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m"]
["","","","","(3) - Aušinimas: vidinė temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 7,5 m; lygių skirtumas: 0 m","(3) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 7,5 m (horizontaliai); aukščių skirtumas: 0 m","(3) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 7,5 m (horizontaliai); aukščių skirtumas: 0 m","(3) - Aušinimas: vidinė temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 7,5 m; lygių skirtumas: 0 m","(3) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 7,5 m (horizontaliai); aukščių skirtumas: 0 m","(3) - Aušinimas: vidinė temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 7,5 m; lygių skirtumas: 0 m","(3) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 7,5 m (horizontaliai); aukščių skirtumas: 0 m"]
["","","","","(4) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(4) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(4) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(4) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(4) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(4) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(4) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m"]
["","","","","(5) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(5) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(5) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(5) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(5) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(5) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(5) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m"]