{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":9,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUA-A / RZASG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUA100AVEB9 / RZASG100M7V1B","FUA125AVEB9 / RZASG125M7V1B","FUA71AVEB / RZASG71M2V1B","FUA71AVEB9 / RZASG71M2V1B","FUA71AVEB9 / FUA71AVEB9 / RZASG140M7V1B"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","","","6.80 (1)","6.80 (1)"]
["Patalpos vėsinimas","SEER","","","","","6.16","6.16"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","","","386","386"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","","","6.80","6.80"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","","","A++","A++"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Pajėgumas","Pdesign","kW","","","4.50","4.50"]
["","SCOP/A","","","","","3.90","3.90"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","","","A","A"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","","","1,615","1,615"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","","","7.50 (2)","7.50 (2)"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","9.5","12.1","","","13.4"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","10.8","13.5","","","15.5"]
["Patalpos vėsinimas","Energijos efektyvumo klasė","","","A+"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","9.5","12.1","","","13.4"]
["","SEER","","","5.83","5.49","","","8.56"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","570","1322","","","939"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Energijos efektyvumo klasė","","","A+"]
["","Pajėgumas","Pdesign","kW","6","6","","","7.80"]
["","SCOP/A","","","4.01","3.84","","","5.00"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","2095","2188","","","2185"]
["Pastabos","","","","","","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temperatūra: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m."]
["","","","","","","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m."]
["","","","","","","(3) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį","(3) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį"]
["","","","","","","(4) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(4) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį"]
["Energijos naudojimo efektyvumo klasė","","","","","","","","A+++ ~ D"]