{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVA-A / RZASG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVA100AMVEB / RZASG100M7V1B","FVA71AMVEB / RZASG71M2V1B","FVA125AMVEB / RZASG125M7V1B","FVA140AMVEB / RZASG140M7V1B","FVA71AMVEB / FVA71AMVEB / RZASG140M7V1B"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","","6.80 (1)","12.1 (1)","13.4 (1)"]
["Erdvės vėsinimas","SEER","","","","5.83","5.52","5.63"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","","408","1,314","1,428"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","","6.80","12.1","13.4"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","","A+"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Pajėgumas","Pdesign","kW","","4.50","6.00","7.80"]
["","SCOP/A","","","","4.04","3.64","3.81"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","","A+"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","","1,559","2,308","2,866"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","","7.50 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","9.5","","","","13.4"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","10.8","","","","15.5"]
["Patalpos vėsinimas","Energijos efektyvumo klasė","","","A+"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","9.5","","","","13.4"]
["","SEER","","","5.72","","","","7.71"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","581","","","","1043"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Energijos efektyvumo klasė","","","A"]
["","Pajėgumas","Pdesign","kW","6","","","","7.80"]
["","SCOP/A","","","3.83","","","","4.43"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","2193","","","","2467"]
["Pastabos","","","","","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m."]
["","","","","","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m."]
["","","","","","(3) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį","(3) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį","(3) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį"]
["","","","","","(4) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(4) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(4) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį"]