{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVQ71CVEB","FVQ100CVEB","FVQ125CVEB","FVQ140CVEB"]
["Garso slėgio lygis","Šildymas","Aukštas","dBA","43","50","51","53"]
["","","Nom.","dBA","41","47","48","51"]
["","","Žemas","dBA","38","44","46","48"]
["","Aušinimas","Žemas","dBA","38","44","46","48"]
["","","Aukštas","dBA","43","50","51","53"]
["","","Nom.","dBA","41","47","48","51"]
["Standartiniai priedai","Eksploatavimo vadovas","","","Eksploatavimo vadovas","Eksploatavimo vadovas","Eksploatavimo vadovas","Eksploatavimo vadovas"]
["","Įrengimo vadovas","","","Įrengimo vadovas","Įrengimo vadovas","Įrengimo vadovas","Įrengimo vadovas"]
["","Įrenginio laikytuvas","","","Įrenginio laikytuvas","Įrenginio laikytuvas","Įrenginio laikytuvas","Įrenginio laikytuvas"]
["","Ertmės apsauginė guma","","","Ertmės apsauginė guma","Ertmės apsauginė guma","Ertmės apsauginė guma","Ertmės apsauginė guma"]
["","Priveržiamas","","","Priveržiamas","Priveržiamas","Priveržiamas","Priveržiamas"]
["","Izoliacija priedui","","","Izoliacija priedui","Izoliacija priedui","Izoliacija priedui","Izoliacija priedui"]
["","Gaubtas","","","Gaubtas","Gaubtas","Gaubtas","Gaubtas"]
["","Veržtuvai","","","Veržtuvai","Veržtuvai","Veržtuvai","Veržtuvai"]
["","Varžtai","","","Varžtai","Varžtai","Varžtai","Varžtai"]
["","Montavimo būdas","","","Montavimo būdas","Montavimo būdas","Montavimo būdas","Montavimo būdas"]
["","Rasojimui atspari medžiaga","","","Rasojimui atspari medžiaga","Rasojimui atspari medžiaga","Rasojimui atspari medžiaga","Rasojimui atspari medžiaga"]
["","Nuotolinio pultelio jungtis","","","Nuotolinio pultelio jungtis","Nuotolinio pultelio jungtis","Nuotolinio pultelio jungtis","Nuotolinio pultelio jungtis"]
["Valdymo sistemos","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Piping connections","Skysčių vamzdis","OD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Dujos","Iš. diam.","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Drenažo vamzdis","","","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26"]
["Galios įvestis","Aušinimas","Nom.","kW","0.117","0.238","0.238","0.276"]
["","Šildymas","Nom.","kW","0.117","0.238","0.238","0.276"]
["Garso galingumo lygis","Vėsinimas","","dBA","55","62","63","65"]
["","Šildymas","","dBA","55","62","63","65"]
["Matmenys","Vienetas","Plotis","mm","600","600","600","600"]
["","","Gylis","mm","270","350","350","350"]
["","","Aukštis","mm","1,850","1,850","1,850","1,850"]
["Korpusas","Colour","","","Ryškiai balta","Ryškiai balta","Ryškiai balta","Ryškiai balta"]
["Svoris","Įrenginys","","kg","39","47","47","47"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Dažnis","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Įtampa","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]