{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":10,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXG-K / RXG-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXG25K2V1B / RXG25K2V1B","FVXG25K2V1B / RXG25K3V1B","FVXG35K2V1B / RXG35K2V1B","FVXG35K2V1B / RXG35K3V1B","FVXG50K2V1B / RXG50K2V1B","FVXG50K2V1B / RXG50K3V1B"]
["Aušinimo galingumas","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7","1.7"]
["","Maks.","","kW","3.0","3.0","3.8","3.8","5.6","5.6"]
["","Nom.","","kW","2.5 (3)","2.5 (2)","3.5 (3)","3.5 (2)","5.0 (3)","5.0 (2)"]
["Vamzdžių jungtys","Skystis","OD","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Dujos","Iš. diam.","mm","9.5","9.5","9.5","9.5","12.7","12.7"]
["","Drenažo vamzdis","OD","mm","18","18","18","18","18","18"]
["Vardinis našumas","Metinis energijos sunaudojimas","","kWh","275","275","475","475","760","760"]
["","EER","","","4.55","4.55","3.68","3.68","3.29","3.29"]
["","COP","","","4.36","4.36","3.72","3.72","3.67","3.67"]
["","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","A","A","A","A","A","A"]
["","","Šildymas","","A","A","A","A","A","A"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","3.4 (4)","3.4 (3)","4.5 (4)","4.5 (3)","5.8 (4)","5.8 (3)"]
["","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7","1.7"]
["","Maks.","","kW","4.5","4.5","5.0","5.0","8.1","8.1"]
["Pastabos","","","","(1) - Energijos žymuo: skalė nuo A (efektyviausia) iki G (mažiau efektyvu)","(1) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų","(1) - Energijos žymuo: skalė nuo A (efektyviausia) iki G (mažiau efektyvu)","(1) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų","(1) - Energijos žymuo: skalė nuo A (efektyviausia) iki G (mažiau efektyvu)","(1) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų"]
["","","","","(2) - Energijos suvartojimas per metus: apskaičiuota pagal vidutinį 500 valandų naudojimą per metus esant pilnai apkrovai (nominaliomis sąlygomis)","(2) - Vėsinimas: vidinė temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB, 24 °CWB","(2) - Energijos suvartojimas per metus: apskaičiuota pagal vidutinį 500 valandų naudojimą per metus esant pilnai apkrovai (nominaliomis sąlygomis)","(2) - Vėsinimas: vidinė temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB, 24 °CWB","(2) - Energijos suvartojimas per metus: apskaičiuota pagal vidutinį 500 valandų naudojimą per metus esant pilnai apkrovai (nominaliomis sąlygomis)","(2) - Vėsinimas: vidinė temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB, 24 °CWB"]
["","","","","(3) - Vėsinimas: vidinė temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB, 24 °CWB","(3) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(3) - Vėsinimas: vidinė temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB, 24 °CWB","(3) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(3) - Vėsinimas: vidinė temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB, 24 °CWB","(3) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB"]
["","","","","(4) - Aušinimas: temperatūra viduje 27 °C DB, 19 °C WB; lauko temp. 35 °C DB, 24 °C WB","(4) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(4) - Aušinimas: temperatūra viduje 27 °C DB, 19 °C WB; lauko temp. 35 °C DB, 24 °C WB","(4) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(4) - Aušinimas: temperatūra viduje 27 °C DB, 19 °C WB; lauko temp. 35 °C DB, 24 °C WB","(4) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB"]
["","","","","(5) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(5) - 220 V","(5) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(5) - 220 V","(5) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(5) - 220 V"]
["","","","","(6) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(6) - 230 V","(6) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(6) - 230 V","(6) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(6) - 230 V"]
["","","","","(7) - 220 V","(7) - 240 V","(7) - 220 V","(7) - 240 V","(7) - 220 V","(7) - 240 V"]
["","","","","(8) - 230 V","(8) - Kai sujungtas su sudėtinės sistemos išoriniu įrenginiu, žr. sudėtinio išorinio įrenginio specifikacijas prie kurios jungsite.","(8) - 230 V","(8) - Kai sujungtas su sudėtinės sistemos išoriniu įrenginiu, žr. sudėtinio išorinio įrenginio specifikacijas prie kurios jungsite.","(8) - 230 V","(8) - Kai sujungtas su sudėtinės sistemos išoriniu įrenginiu, žr. sudėtinio išorinio įrenginio specifikacijas prie kurios jungsite."]
["","","","","(9) - 240 V","(9) - Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova","(9) - 240 V","(9) - Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova","(9) - 240 V","(9) - Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova"]
["","","","","(10) - Kai sujungtas su sudėtinės sistemos išoriniu įrenginiu, žr. sudėtinio išorinio įrenginio specifikacijas prie kurios jungsite.","","(10) - Kai sujungtas su sudėtinės sistemos išoriniu įrenginiu, žr. sudėtinio išorinio įrenginio specifikacijas prie kurios jungsite.","","(10) - Kai sujungtas su sudėtinės sistemos išoriniu įrenginiu, žr. sudėtinio išorinio įrenginio specifikacijas prie kurios jungsite."]
["","","","","(11) - Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova","","(11) - Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova","","(11) - Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova"]