{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":16,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSQ15A2VEB","FXSQ20A2VEB","FXSQ25A2VEB","FXSQ32A2VEB","FXSQ40A2VEB","FXSQ50A2VEB","FXSQ63A2VEB","FXSQ80A2VEB","FXSQ100A2VEB","FXSQ125A2VEB","FXSQ140A2VEB"]
["Garso slėgio lygis","Šildymas","","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","dBA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","","Mažu ventiliatoriaus greičiu","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","","Vidutiniu ventiliatoriaus greičiu","dBA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","Aušinimas","","Mažu ventiliatoriaus greičiu","dBA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","dBA","29.5","30.0","30.0","26.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","","Vidutiniu ventiliatoriaus greičiu","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["Standartiniai priedai","Montavimo ir eksploatavimo vadovas","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drenavimo žarna","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Metaliniai veržtuvas drenažo žarnai","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Poveržlė kablio laikytuvui","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Varžtai","","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Izoliacija priedui","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Sandarinimo tarpiklis","","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","Veržtuvai","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Šaltnešis","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tipas","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Tiekiama galia – 50Hz","Aušinimas","","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","kW","0.041 (1)","0.041 (1)","0.041 (1)","0.045 (1)","0.087 (1)","0.089 (1)","0.101 (1)","0.135 (1)","0.173 (1)","0.237 (1)","0.247 (1)"]
["","Šildymas","","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","kW","0.041 (1)","0.041 (1)","0.041 (1)","0.045 (1)","0.087 (1)","0.089 (1)","0.101 (1)","0.135 (1)","0.173 (1)","0.237 (1)","0.247 (1)"]
["Aušinimo galingumas","Bendras pajėgumas","","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Vamzdžių jungtys","Skystis","","OD","mm","6","6","6","6","6","6","10","10","10","10","10"]
["","","","Tipas","","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis"]
["","Dujos","","Iš. diam.","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","","","Tipas","","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis"]
["","Drenažo vamzdis","","","","VP20 (vidaus skersmuo 20 / išorės skersmuo 26), išleidimo vamzdžio aukštis 625 mm","VP20 (vidaus skersmuo 20 / išorės skersmuo 26), išleidimo vamzdžio aukštis 625 mm","VP20 (vidaus skersmuo 20 / išorės skersmuo 26), išleidimo vamzdžio aukštis 625 mm","VP20 (vidaus skersmuo 20 / išorės skersmuo 26), išleidimo vamzdžio aukštis 625 mm","VP20 (vidaus skersmuo 20 / išorės skersmuo 26), išleidimo vamzdžio aukštis 625 mm","VP20 (vidaus skersmuo 20 / išorės skersmuo 26), išleidimo vamzdžio aukštis 625 mm","VP20 (vidaus skersmuo 20 / išorės skersmuo 26), išleidimo vamzdžio aukštis 625 mm","VP20 (vidaus skersmuo 20 / išorės skersmuo 26), išleidimo vamzdžio aukštis 625 mm","VP20 (vidaus skersmuo 20 / išorės skersmuo 26), išleidimo vamzdžio aukštis 625 mm","VP20 (vidaus skersmuo 20 / išorės skersmuo 26), išleidimo vamzdžio aukštis 625 mm","VP20 (vidaus skersmuo 20 / išorės skersmuo 26), išleidimo vamzdžio aukštis 625 mm"]
["Sound power level","Aušinimas","","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","dBA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Oro filtras","Tipas","","","","Dervos tinklas","Dervos tinklas","Dervos tinklas","Dervos tinklas","Dervos tinklas","Dervos tinklas","Dervos tinklas","Dervos tinklas","Dervos tinklas","Dervos tinklas","Dervos tinklas"]
["Matmenys","Įrenginys","","Plotis","mm","550","550","550","550","700","700","1,000","1,000","1,400","1,400","1,550"]
["","","","Gylis","mm","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["","","","Aukštis","mm","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["Korpusas","Medžiaga","","","","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė"]
["","Spalva","","","","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Ventiliatorius","Išorinis statinis slėgis – 50 Hz","","Aukštas","Pa","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150"]
["","Oro srauto dažnis – 50Hz","Cooling","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","m³/min.","8.7","9.0","9.0","9.5","15.0","15.2","21.0","23.0","32.0","36.0","39.0"]
["","","","Mažu ventiliatoriaus greičiu","m³/min.","6.5","6.5","6.5","7.0","11.0","11.0","15.0","16.0","23.0","26.0","28.0"]
["Drenavimo aukštis","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Šildymo galingumas","Bendras pajėgumas","","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.0","12.5","16.0","18.0"]
["Srovė – 50 Hz","Maksimali saugiklių srovė (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Fazė","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Pavadinimas","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Dažnis","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Įtampa","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Pastabos","","","","","(1) - Reikšmės galioja su gamykliniais nustatymais.","(1) - Reikšmės galioja su gamykliniais nustatymais.","(1) - Reikšmės galioja su gamykliniais nustatymais.","(1) - Reikšmės galioja su gamykliniais nustatymais.","(1) - Reikšmės galioja su gamykliniais nustatymais.","(1) - Reikšmės galioja su gamykliniais nustatymais.","(1) - Reikšmės galioja su gamykliniais nustatymais.","(1) - Reikšmės galioja su gamykliniais nustatymais.","(1) - Reikšmės galioja su gamykliniais nustatymais.","(1) - Reikšmės galioja su gamykliniais nustatymais.","(1) - Reikšmės galioja su gamykliniais nustatymais."]
["","","","","","(2) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(2) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(2) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(2) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(2) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(2) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(2) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(2) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(2) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(2) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(2) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis."]
["","","","","","(3) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(3) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(3) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(3) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(3) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(3) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(3) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(3) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(3) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(3) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(3) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos."]
["","","","","","(4) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(4) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(4) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(4) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(4) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(4) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(4) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(4) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(4) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(4) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(4) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme."]
["","","","","","(5) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(5) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(5) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(5) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(5) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(5) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(5) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(5) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(5) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(5) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(5) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %."]
["","","","","","(6) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį.","(6) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį.","(6) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį.","(6) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį.","(6) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį.","(6) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį.","(6) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį.","(6) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį.","(6) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį.","(6) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį.","(6) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį."]
["","","","","","(7) - MCA / MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA =< 4 x FLA; Kitas žemesnio standarto saugiklio minimalus nominalas yra 16 amperų.","(7) - MCA / MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA =< 4 x FLA; Kitas žemesnio standarto saugiklio minimalus nominalas yra 16 amperų.","(7) - MCA / MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA =< 4 x FLA; Kitas žemesnio standarto saugiklio minimalus nominalas yra 16 amperų.","(7) - MCA / MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA =< 4 x FLA; Kitas žemesnio standarto saugiklio minimalus nominalas yra 16 amperų.","(7) - MCA / MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA =< 4 x FLA; Kitas žemesnio standarto saugiklio minimalus nominalas yra 16 amperų.","(7) - MCA / MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA =< 4 x FLA; Kitas žemesnio standarto saugiklio minimalus nominalas yra 16 amperų.","(7) - MCA / MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA =< 4 x FLA; Kitas žemesnio standarto saugiklio minimalus nominalas yra 16 amperų.","(7) - MCA / MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA =< 4 x FLA; Kitas žemesnio standarto saugiklio minimalus nominalas yra 16 amperų.","(7) - MCA / MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA =< 4 x FLA; Kitas žemesnio standarto saugiklio minimalus nominalas yra 16 amperų.","(7) - MCA / MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA =< 4 x FLA; Kitas žemesnio standarto saugiklio minimalus nominalas yra 16 amperų.","(7) - MCA / MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA =< 4 x FLA; Kitas žemesnio standarto saugiklio minimalus nominalas yra 16 amperų."]
["","","","","","(8) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(8) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(8) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(8) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(8) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(8) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(8) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(8) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(8) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(8) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(8) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų"]