{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","LRYEQ-AY"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","LRYEQ16A7Y1"]
["Standartiniai priedai","Įrengimo vadovas","","","","1"]
["","Eksploatavimo vadovas","","","","1"]
["","Sujungimo vamzdžiai","","","","1"]
["","F tipo dujų kontrolės šaltnešio etiketė","","","","1"]
["","Užpildymo šaltnešiu etiketė","","","","1"]
["","Etiketės apie floruotas šiltnamio efektą skatinančias dujas įvairiomis kalbomis","","","","1"]
["Svoris","Vienetas","","","kg","370"]
["Šaltnešis","Charge","","","TCO2Eq","24.0"]
["","GWP","","","","2,087.5"]
["","Įkrova","","","kg","11.5"]
["","Type","","","","R-410A"]
["Fan motor","Galia","","","W","750"]
["","Valdymas","","","","Tiesioginė pavara"]
["Šilumokaitis","Tipas","","","","Kryžminės briaunos vija"]
["Matmenys","Vienetas","","Plotis","mm","1,240"]
["","","","Gylis","mm","765"]
["","","","Aukštis","mm","1,680"]
["Casing","Spalva","","","","Dramblio kaulo balta spalva"]
["Ventiliatorius","Type","","","","Sraigto ventiliatorius"]
["","Oro debitas","Vėsinimas","Nom.","m³/min.","230"]
["","Kiekis","","","","2"]
["Power supply","Phase","","","","3~"]
["","Dažnis","","","Hz","50"]
["","Įtampa","","","V","380-415"]
["Pastabos","","","","","(1) - Aušinimo prioriteto režimas: temperatūra viduje 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 32 °CDB; vamzdžių ilgis: 7,5 m; lygio skirtumas: 0 m"]
["","","","","","(2) - Aušinimo prioriteto režimas: garintuvo temp. -10 ℃; lauko temp. 32 °CDB; siurbimas SH: 10 ℃"]
["","","","","","(3) - Šilumos atstatymo 100 % režimas: temperatūra viduje 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; aušinimo apkrova 18 kW; vamzdžių ilgis: 7,5 m; lygio skirtumas: 0 m"]
["","","","","","(4) - Kondensavimosi temperatūra, atitinkanti siurbimo slėgį (aušinimo pusėje): -10 °C (ataušinus); jungties galingumas vidiniam oro kondicionieriui: 10 AG, kai šilumos atkūrimas sudaro 100 %"]
["","","","","","(5) - 1 kompresorius"]
["","","","","","(6) - 2 kompresorius"]
["","","","","","(7) - 3 kompresorius"]
["","","","","","(8) - Prietaiso užpildymas gamykloje"]
["","","","","","(9) - Už 5 m nuo išorinio prietaiso įrenkite alyvos gaudyklę"]
["","","","","","(10) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje"]
["","","","","","(11) - Daugiau informacijos apie standartinius priedus rasite montavimo / naudojimo instrukcijose"]
["","","","","","(12) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų"]