{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","MC30YV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MC30YVM"]
["Tipas","","","","","Oro valymo įtaisas"]
["Panaudojimas","","","","","Statomas ant grindų"]
["Korpusas","Spalva","","","","Balta spalva"]
["Matmenys","Įrenginys","","Aukštis","mm","450"]
["","","","Plotis","mm","270"]
["","","","Gylis","mm","270"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","5.8"]
["Naudojamas patalpos plotas","m²","","","","23 (1), 46 (2)"]
["CADR","m³/h","","","","180"]
["Oro valymas","Tiekiama galia","","Turbo","kW","0.025"]
["","","","M","kW","0.015"]
["","","","Tylus","kW","0.008"]
["Garso slėgio lygis","Oro valymas","","Turbo","dBA","37"]
["","","","Vidutinis","dBA","27"]
["","","","Tylus","dBA","19"]
["Ventiliatorius","Oro debitas","Oro valymas","Turbo","m³/h","180"]
["","","","Vidutinis","m³/h","120"]
["","","","Tylus","m³/h","60"]
["Dulkių surinkimo būdas","","","","","Elektrostatinis HEPA filtras"]
["Blogų kvapų pašalinimo būdas","","","","","„Flash streamer“ + kvapus pašalinantis katalizatorius"]
["Standartiniai priedai","Elektrostatinis HEPA filtras","","","","1"]
["","Kvapus šalinantis filtras","","","","1"]
["","Eksploatavimo vadovas","","","","1"]
["Maitinimo kabelis","m","","","","1.8"]
["Power supply","Fazė","","","","1~"]
["","Dažnis","","","Hz","50/60"]
["","Įtampa","","","V","220-240/220-230"]
["Darbinė srovė","Oro valymas","","Turbo","A","0.13"]
["","","","Vidutinis","A","0.09"]
["","","","Tylus","A","0.08"]
["Pastabos","","","","","(1) - Darbinės patalpos sritis yra pritaikyta naudoti įrenginį didžiausiu ventiliatoriaus greičiu (HH). Darbinis patalpos sritis nurodo plotą, iš kurio per 30 minučių gali būti pašalintas tam tikras dulkių dalelių kiekis. (JEM 1467)"]
["","","","","","(2) - Aptarnaujamos patalpos plotas yra rekomenduojamas, naudojant įrenginį didžiausiu ventiliatoriaus greičiu (HH). Jis apskaičiuotas pagal NRCC-54013 standartą, naudojant cigarečių dūmus CADR, o išbandytas pagal JEM1467."]
["","","","","","(3) - Konvertuota iš testinių reikšmių į CADR standartus pagal JEM1467."]
["","","","","","(4) - Darbinio triukšmo lygiai – vidutinės reikšmės, matuojamos 1 m atstumu nuo įrenginio priekio, kairės, dešinės ir viršaus. (Jos yra lygios beaidėje patalpoje išmatuotoms reikšmėms)"]
["","","","","","(5) - Įrenginyje įtaisytas elektrostatinis HEPA filtras."]
["","","","","","(6) - Kitos funkcijos: Automatinio atstatymo funkcija."]