{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":6,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","MC55W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MC55WVM"]
["Tipas","","","","","Oro valymo įtaisas"]
["Panaudojimas","","","","","Statomas ant grindų"]
["Korpusas","Spalva","","","","Balta spalva"]
["Matmenys","Įrenginys","","Aukštis","mm","500"]
["","","","Plotis","mm","270"]
["","","","Gylis","mm","270"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","6.8"]
["Naudojamas patalpos plotas","m²","","","","41 (1), 82 (2)"]
["CADR","m³/val.","","","","320"]
["Oro valymas","Tiekiama galia","","Turbo","kW","0.037"]
["","","","M","kW","0.015"]
["","","","L","kW","0.010"]
["","","","Tylus","kW","0.008"]
["Garso slėgio lygis","Oro valymas","","Turbo","dBA","53"]
["","","","Vidutinis","dBA","39"]
["","","","Žemas","dBA","29"]
["","","","Tylus","dBA","19"]
["Ventiliatorius","Oro debitas","Oro valymas","Turbo","m³/val.","330"]
["","","","Vidutinis","m³/val.","192"]
["","","","Mažas","m³/val.","120"]
["","","","Tylus","m³/val.","66"]
["Dulkių surinkimo būdas","","","","","Elektrostatinis HEPA filtras"]
["Blogų kvapų pašalinimo būdas","","","","","„Flash streamer“ + kvapus pašalinantis katalizatorius"]
["Apsaugos įtaisai","Elementas","","01","","Safety switch (Operation stops when the Streamer unit cover is open)"]
["Standartiniai priedai","Nuotolinis pultelis","","","","1"]
["","Nuotolinio valdymo pulto laikiklis","","","","1"]
["","Elektrostatinis HEPA filtras","","","","1"]
["","Kvapus šalinantis filtras","","","","1"]
["","Eksploatavimo vadovas","","","","1"]
["Maitinimo kabelis","m","","","","1.8"]
["Power supply","Fazė","","","","1~"]
["","Dažnis","","","Hz","50/60"]
["","Įtampa","","","V","220-240/220-230"]
["Darbinė srovė","Oro valymas","","Turbo","A","0.32"]
["","","","Vidutinis","A","0.14"]
["","","","Žema","A","0.10"]
["","","","Tylus","A","0.08"]
["Pastabos","","","","","(1) - Darbinės patalpos sritis yra pritaikyta naudoti įrenginį didžiausiu ventiliatoriaus greičiu (HH). Darbinis patalpos sritis nurodo plotą, iš kurio per 30 minučių gali būti pašalintas tam tikras dulkių dalelių kiekis. (JEM 1467)"]
["","","","","","(2) - Konvertuota iš testinių reikšmių į NRCC standartus pagal JEM1467."]
["","","","","","(3) - Konvertuota iš testinių reikšmių į CADR standartus pagal JEM1467."]
["","","","","","(4) - Darbinio triukšmo lygiai – vidutinės reikšmės, matuojamos 1 m atstumu nuo įrenginio priekio, kairės, dešinės ir viršaus. (Jos yra lygios beaidėje patalpoje išmatuotoms reikšmėms)"]
["","","","","","(5) - Įrenginyje įtaisytas elektrostatinis HEPA filtras."]
["","","","","","(6) - Kita funkcija: Aktyvi formavimo funkcija. Automatinio atstatymo funkcija."]