{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":12,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXS-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXS20K3V1B","RXS20K2V1B","RXS25K3V1B","RXS25K2V1B","RXS35K2V1B","RXS42K2V1B","RXS50K2V1B"]
["Garso slėgio lygis","Šildymas","","Aukštas","dBA","47","","47","","48","48","48"]
["","Aušinimas","","Aukštas","dBA","46","","46","","48","48","48"]
["Standartiniai priedai","Jungtis (drenavimas)","","","","1","","1"]
["","Įrengimo vadovas","","","","1","","1","","1","1","1"]
["Šaltnešis","Charge","","","TCO2Eq","2.1","","2.1","","2.5","2.7","3.5"]
["","GWP","","","","2,087.5","","2,087.5","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Užpildytas kiekis","","","kg","1.0","","1.0","","1.2","1.3","1.7"]
["","Tipas","","","","R-410A","","R-410A","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Ventiliatoriaus variklis","Greitis","Aušinimas","Labai lėtai","aps. / min.","780","","780","","780","790","670"]
["","","Šildymas","Labai lėtai","aps. / min.","740","","740","","740","780","670"]
["Piping connections","Lygio skirtumas","IU - OU","Maks.","m","15","","15","","15","15","20"]
["","Papildoma šaltnešio įkrova","","","kg/m","0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams)","","0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams)","","0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams)","0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams)","0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams)"]
["Kompresorius","Type","","","","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius","","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius","","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius"]
["Matmenys","Vienetas","","Plotis","mm","765","","765","","765","765","825"]
["","","","Gylis","mm","285","","285","","285","285","300"]
["","","","Aukštis","mm","550","","550","","550","550","735"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","34","","34","","34","39","47"]
["Ventiliatorius","Oro debitas","Šildymas","Labai lėtai","cfm","","","","","904","960","1,522"]
["","","Vėsinimas","Labai lėtai","cfm","","","","","1,063","1,080","1,727"]
["Power supply","Phase","","","","1~","","1~","","1~","1~","1~"]
["","Dažnis","","","Hz","50","","50","","50","50","50"]
["","Įtampa","","","V","220-240","","220-240","","220-240","220-240","220-240"]
["Pastabos","","","","","(1) - 220 V","(1) - 220 V","(1) - 220 V","(1) - 220 V","(1) - 220 V","(1) - 220 V","(1) - 220 V"]
["","","","","","(2) - 230 V","(2) - 230 V","(2) - 230 V","(2) - 230 V","(2) - 230 V","(2) - 230 V","(2) - 230 V"]
["","","","","","(3) - 240 V","(3) - 240 V","(3) - 240 V","(3) - 240 V","(3) - 240 V","(3) - 240 V","(3) - 240 V"]
["","","","","","(4) - SL: tyli ventiliatoriaus oro srauto dažnio nustatymuose","","(4) - SL: tyli ventiliatoriaus oro srauto dažnio nustatymuose","","(4) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(4) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(4) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų"]
["","","","","","(5) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","","(5) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų"]
["Matmenys","Įrenginys","","Aukštis","mm","","550","","550"]
["","","","Plotis","mm","","765","","765"]
["","","","Gylis","mm","","285","","285"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","","34","","34"]
["Ventiliatoriaus variklis","Greitis","Vėsinimas","Labai lėtai","aps. / min.","","780","","780"]
["","","Šildymas","Labai lėtai","aps. / min.","","740","","740"]
["Kompresorius","Type","","","","","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius","","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius"]
["Veikimo diapazonas","Aušinimas","Aplinkos","Min.","°C DB","","-10","","-10"]
["","","","Maks.","°C DB","","46","","46"]
["","Šildymas","Aplinkos","Min.","°CWB","","-15","","-15"]
["","","","Maks.","°CWB","","18","","18"]
["Garso slėgio lygis","Aušinimas","","Aukštas","dBA","","46","","46"]
["","Šildymas","","Aukštas","dBA","","47","","47"]
["Šaltnešis","Tipas","","","","","R-410A","","R-410A"]
["Aušinimo medžiaga","Užpildytas kiekis","","","kg","","1.0","","1.0"]
["Šaltnešis","Užpildas","","","tCO2Eq","","2.1","","2.1"]
["Aušinimo medžiaga","GWP","","","","","2087.5","","2087.5"]
["Vamzdžių jungtys","Vamzdžių ilgis","Maks.","OU - IU","m","","20","","20"]
["","Papildoma šaltnešio įkrova","","","kg/m","","0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams)","","0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams)"]
["","Lygio skirtumas","IU - OU","Maks.","m","","15","","15"]
["Standartiniai priedai","Installation manual","","","","","1","","1"]
["","Joint (drain)","","","","","1","","1"]
["El. tiekimas","Fazė","","","","","1~","","1~"]
["Maitinimas","Dažnis","","","Hz","","50","","50"]
["","Įtampa","","","V","","220-240","","220-240"]
["Standartiniai priedai","Drenavimo čiaupas","","","","","","","","1","1","1"]