{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":73,"n_cols":11,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXS20L2V1B","RXS25L2V1B","RXS35L2V1B","RXS42L2V1B","RXS50L2V1B","RXS60L2V1B"]
["Garso slėgio lygis","Šildymas","","Aukštas","dBA","47","47","48","48"]
["","Aušinimas","","Aukštas","dBA","46","46","48","48"]
["Standartiniai priedai","Drenavimo dangtelis","","","","1","1","","1"]
["","Įrengimo vadovas","","","","1","1","1","1"]
["","Užpildymo šaltnešiu etiketė","","","","1","1","1"]
["","Etiketės apie floruotas šiltnamio efektą skatinančias dujas įvairiomis kalbomis","","","","1","1","Etiketės apie floruotas šiltnamio efektą skatinančias dujas įvairiomis kalbomis"]
["Aušinimo medžiaga","Charge","","","TCO2Eq","2.1","2.1","2.5","2.7"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Užpildytas kiekis","","","kg","1.0","1.0","1.20","1.3"]
["","Tipas","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Ventiliatoriaus variklis","Greitis","Aušinimas","Labai lėtai","aps. / min.","780","780","780","790"]
["","","Šildymas","Labai lėtai","aps. / min.","740","740","740","780"]
["Veikimo diapazonas","Aušinimas","Aplinkos","Maks.","°C DB","46","46","46","46"]
["","","","Min.","°C DB","-10","-10","-10","-10"]
["","Šildymas","Aplinkos","Maks.","°CWB","18","18","18","18"]
["","","","Min.","°CWB","-15","-15","-15","-15"]
["Piping connections","Lygio skirtumas","IU - OU","Maks.","m","","","15"]
["","Papildoma šaltnešio įkrova","","","kg/m","","","0,020 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams)"]
["Matmenys","Vienetas","","Plotis","mm","765","765","765","765"]
["","","","Gylis","mm","285","285","285","285"]
["","","","Aukštis","mm","550","550","550","550"]
["Kompresorius","Type","","","","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","34","34","34","39"]
["Ventiliatorius","Oro debitas","Šildymas","Labai lėtai","cfm","904","904","904","960"]
["","","","Labai lėtai","m³/min.","25.6","25.6","25.6","27.2"]
["","","Vėsinimas","Labai lėtai","m³/min.","30.1","30.1","30.1","30.6"]
["","","","Labai lėtai","cfm","1,063","1,063","1,063","1,080"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Dažnis","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Įtampa","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Pastabos","","","","","(1) - 220 V","(1) - 220 V","(1) - 220 V","(1) - 220 V","(1) - 220 V"]
["","","","","","(2) - 230 V","(2) - 230 V","(2) - 230 V","(2) - 230 V","(2) - 230 V"]
["","","","","","(3) - 240 V","(3) - 240 V","(3) - 240 V","(3) - 240 V","(3) - 240 V"]
["","","","","","(4) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(4) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(4) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(4) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų"]
["Standartiniai priedai","Drenavimo čiaupas","","","","","","1"]
["Ventiliatorius","Oro debitas","Vėsinimas","Labai lėtai","m³/min.","","","","","48.9","45.0"]
["","","Šildymas","Labai lėtai","m³/min.","","","","","43.1","46.3"]
["","","","Labai lėtai","cfm","","","","","1727","1589"]
["","","Šildymas","Labai lėtai","cfm","","","","","1522","1635"]
["Matmenys","Įrenginys","","Aukštis","mm","","","","","735","735"]
["","","","Plotis","mm","","","","","825","825"]
["","","","Gylis","mm","","","","","300","300"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","","","","","47","48"]
["Ventiliatoriaus variklis","Greitis","Vėsinimas","Labai lėtai","aps. / min.","","","","","670"]
["","","Šildymas","Labai lėtai","aps. / min.","","","","","670"]
["Kompresorius","Tipas","","","","","","","","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius"]
["Veikimo diapazonas","Aušinimas","Aplinkos","Min.","°C DB","","","","","-10","-10"]
["","","","Maks.","°C DB","","","","","46","46"]
["","Šildymas","Aplinkos","Min.","°CWB","","","","","-15","-15"]
["","","","Maks.","°CWB","","","","","18","18"]
["Garso slėgio lygis","Aušinimas","","Aukštas","dBA","","","","","48","49"]
["","","","Žemas","dBA","","","","","44","46"]
["","Šildymas","","Aukštas","dBA","","","","","48","49"]
["","","","Žemas","dBA","","","","","45","46"]
["Šaltnešis","Tipas","","","","","","","","R-410A","R-410A"]
["Aušinimo medžiaga","Užpildytas kiekis","","","kg","","","","","1.7","1.5"]
["Šaltnešis","Užpildas","","","tCO2Eq","","","","","3.5","3.1"]
["Aušinimo medžiaga","GWP","","","","","","","","2087.5","2087.5"]
["Vamzdžių jungtys","Vamzdžių ilgis","Maks.","OU - IU","m","","","","","30","30"]
["","Papildoma šaltnešio įkrova","","","kg/m","","","","","0,020 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams)","0,020 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams)"]
["","Lygio skirtumas","IU - OU","Maks.","m","","","","","20.0","20"]
["Standartiniai priedai","Installation manual","","","","","","","","1","1"]
["","Drain plug","","","","","","","","1","1"]
["El. tiekimas","Fazė","","","","","","","","1~","1~"]
["Maitinimas","Dažnis","","","Hz","","","","","50","50"]
["","Įtampa","","","V","","","","","220-230-240","220-230-240"]
["Pastabos","","","","","","","","","","(1) - 230 V"]