{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-LV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71L7V1B","RZAG100L7V1B","RZAG125L7V1B","RZAG140L7V1B"]
["Garso slėgio lygis","Šildymas","","Nom.","dBA","50","51","52","52"]
["","Aušinimas","","Nom.","dBA","48","49","51","52"]
["Standartiniai priedai","Sujungimų apvyniojimai","","","","2","2","2","2"]
["","Įrengimo vadovas","","","","1","1","1","1"]
["Šaltnešis","Charge","","","TCO2Eq","1.8","2.3","2.3","2.3"]
["","GWP","","","","675","675","675","675"]
["","Užpildytas kiekis","","","kg","2.6","3.4","3.4","3.4"]
["","Tipas","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Piping connections","Skystis","","OD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Vamzdžių ilgis","Maks.","OU - IU","m","55","85","85","85"]
["","","Sistema","Neutralus","m","30","30","30","30"]
["","","","Ekvivalentas","m","75","100","100","100"]
["","Dujos","","Iš. diam.","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Lygių skirtumas","IU - IU","Maks.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["","","IU - OU","Maks.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","Papildoma šaltnešio įkrova","","","kg/m","Žr. įrengimo vadovą","Žr. įrengimo vadovą","Žr. įrengimo vadovą","Žr. įrengimo vadovą"]
["Garso galingumo lygis","Vėsinimas","","","dBA","64","64","66","67"]
["Kompresorius","Type","","","","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius"]
["Matmenys","Vienetas","","Plotis","mm","940","940","940","940"]
["","","","Gylis","mm","320","320","320","320"]
["","","","Aukštis","mm","990","1,430","1,430","1,430"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","67","93","93","93"]
["Power supply","Fazė","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Dažnis","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Voltage","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Pastabos","","","","","(1) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(1) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(1) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(1) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų"]
["","","","","","(2) - Nom. vėsinimas pagrįstas: vidaus temp.: 27 °CDB, 19 °CWB, lauko temp.: 35 °CDB, ekviv. šaltnešio vamzdynas: 5 m., lygių skirtumas: 0 m. Standartinio efektyvumo serijos duomenys","(2) - Nom. vėsinimas pagrįstas: vidaus temp.: 27 °CDB, 19 °CWB, lauko temp.: 35 °CDB, ekviv. šaltnešio vamzdynas: 5 m., lygių skirtumas: 0 m. Standartinio efektyvumo serijos duomenys","(2) - Nom. vėsinimas pagrįstas: vidaus temp.: 27 °CDB, 19 °CWB, lauko temp.: 35 °CDB, ekviv. šaltnešio vamzdynas: 5 m., lygių skirtumas: 0 m. Standartinio efektyvumo serijos duomenys","(2) - Nom. vėsinimas pagrįstas: vidaus temp.: 27 °CDB, 19 °CWB, lauko temp.: 35 °CDB, ekviv. šaltnešio vamzdynas: 5 m., lygių skirtumas: 0 m. Standartinio efektyvumo serijos duomenys"]
["","","","","","(3) - Nom. šildymas pagrįstas: vidaus temp.: 20 °CDB, lauko temp.: 7 °CDB, 6 °CWB, ekviv. šaltnešio vamzdynas: 5 m., lygių skirtumas: 0 m. Standartinio efektyvumo serijos duomenys","(3) - Nom. šildymas pagrįstas: vidaus temp.: 20 °CDB, lauko temp.: 7 °CDB, 6 °CWB, ekviv. šaltnešio vamzdynas: 5 m., lygių skirtumas: 0 m. Standartinio efektyvumo serijos duomenys","(3) - Nom. šildymas pagrįstas: vidaus temp.: 20 °CDB, lauko temp.: 7 °CDB, 6 °CWB, ekviv. šaltnešio vamzdynas: 5 m., lygių skirtumas: 0 m. Standartinio efektyvumo serijos duomenys","(3) - Nom. šildymas pagrįstas: vidaus temp.: 20 °CDB, lauko temp.: 7 °CDB, 6 °CWB, ekviv. šaltnešio vamzdynas: 5 m., lygių skirtumas: 0 m. Standartinio efektyvumo serijos duomenys"]
["","","","","","(4) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(4) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(4) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(4) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį"]