{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ35CAVEB","FHQ50CAVEB","FHQ60CAVEB","FHQ71CAVEB","FHQ100CAVEB","FHQ125CAVEB","FHQ140CAVEB"]
["Garso slėgio lygis","Šildymas","Aukštas","dBA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Nom.","dBA","34","35","35","36","38","41","42"]
["","","Žemas","dBA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","Aušinimas","Žemas","dBA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","","Aukštas","dBA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Nom.","dBA","34","35","35","36","38","41","42"]
["Standartiniai priedai","Įrengimo vadovas","","","Įrengimo vadovas","Įrengimo vadovas","Įrengimo vadovas","Įrengimo vadovas","Įrengimo vadovas","Įrengimo vadovas","Įrengimo vadovas"]
["","Eksploatavimo vadovas","","","Eksploatavimo vadovas","Eksploatavimo vadovas","Eksploatavimo vadovas","Eksploatavimo vadovas","Eksploatavimo vadovas","Eksploatavimo vadovas","Eksploatavimo vadovas"]
["","Atitikties deklaracija","","","Atitikties deklaracija","Atitikties deklaracija","Atitikties deklaracija","Atitikties deklaracija","Atitikties deklaracija","Atitikties deklaracija","Atitikties deklaracija"]
["","Drenavimo žarna","","","Drenavimo žarna","Drenavimo žarna","Drenavimo žarna","Drenavimo žarna","Drenavimo žarna","Drenavimo žarna","Drenavimo žarna"]
["","Metalinis veržtuvas","","","Metalinis veržtuvas","Metalinis veržtuvas","Metalinis veržtuvas","Metalinis veržtuvas","Metalinis veržtuvas","Metalinis veržtuvas","Metalinis veržtuvas"]
["","Poveržlė kablio laikytuvui","","","Poveržlė kablio laikytuvui","Poveržlė kablio laikytuvui","Poveržlė kablio laikytuvui","Poveržlė kablio laikytuvui","Poveržlė kablio laikytuvui","Poveržlė kablio laikytuvui","Poveržlė kablio laikytuvui"]
["","Veržtuvai","","","Veržtuvai","Veržtuvai","Veržtuvai","Veržtuvai","Veržtuvai","Veržtuvai","Veržtuvai"]
["","Montavimo būdas","","","Montavimo būdas","Montavimo būdas","Montavimo būdas","Montavimo būdas","Montavimo būdas","Montavimo būdas","Montavimo būdas"]
["","Jungčių izoliacinė medžiaga","","","Jungčių izoliacinė medžiaga","Jungčių izoliacinė medžiaga","Jungčių izoliacinė medžiaga","Jungčių izoliacinė medžiaga","Jungčių izoliacinė medžiaga","Jungčių izoliacinė medžiaga","Jungčių izoliacinė medžiaga"]
["","Sandarinimo medžiaga","","","Sandarinimo medžiaga","Sandarinimo medžiaga","Sandarinimo medžiaga","Sandarinimo medžiaga","Sandarinimo medžiaga","Sandarinimo medžiaga","Sandarinimo medžiaga"]
["","Dervinė įvorė","","","Dervinė įvorė","Dervinė įvorė","Dervinė įvorė","Dervinė įvorė","Dervinė įvorė","Dervinė įvorė","Dervinė įvorė"]
["","Laidyno tvirtiklis","","","Laidyno tvirtiklis","Laidyno tvirtiklis","Laidyno tvirtiklis","Laidyno tvirtiklis","Laidyno tvirtiklis","Laidyno tvirtiklis","Laidyno tvirtiklis"]
["","Laidyno tvirtiklio varžtas","","","Laidyno tvirtiklio varžtas","Laidyno tvirtiklio varžtas","Laidyno tvirtiklio varžtas","Laidyno tvirtiklio varžtas","Laidyno tvirtiklio varžtas","Laidyno tvirtiklio varžtas","Laidyno tvirtiklio varžtas"]
["Kontrolės sistemos","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53"]
["Vamzdžių jungtys","Skystis","OD","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Dujos","Iš. diam.","mm","9.5","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Drain","","","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20"]
["Triukšmingumo lygis","Vėsinimas","","dBA","53","54","54","55","60","62","64"]
["","Šildymas","","dBA","53","54","54","55","60","62","64"]
["Matmenys","Vienetas","Plotis","mm","960","960","1,270","1,270","1,590","1,590","1,590"]
["","","Gylis","mm","690","690","690","690","690","690","690"]
["","","Aukštis","mm","235","235","235","235","235","235","235"]
["Korpusas","Medžiaga","","","Derva, lakštinis metalas","Derva, lakštinis metalas","Derva, lakštinis metalas","Derva, lakštinis metalas","Derva, lakštinis metalas","Derva, lakštinis metalas","Derva, lakštinis metalas"]
["","Colour","","","Ryškiai balta","Ryškiai balta","Ryškiai balta","Ryškiai balta","Ryškiai balta","Ryškiai balta","Ryškiai balta"]
["Svoris","Įrenginys","","kg","24","25","31","32","38","38","38"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Dažnis","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Pavadinimas","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Įtampa","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]