{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXTM-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXTM30N2V1B","RXTM40N2V1B"]
["Garso slėgio lygis","Šildymas","","Nom.","dBA","49","49"]
["","Aušinimas","","Nom.","dBA","48","48"]
["Standartiniai priedai","Įrengimo vadovas","","","","1","1"]
["","Užpildymo šaltnešiu etiketė","","","","1","1"]
["","Etiketės apie floruotas šiltnamio efektą skatinančias dujas įvairiomis kalbomis","","","","1","1"]
["Aušinimo medžiaga","Charge","","","TCO2Eq","0.7","0.7"]
["","GWP","","","","675","675"]
["","Charge","","","kg","1.1","1.1"]
["","Tipas","","","","R-32","R-32"]
["Ventiliatoriaus variklis","Greitis","Aušinimas","Labai lėtai","rpm","450","360"]
["","","Šildymas","Labai lėtai","rpm","360","360"]
["Vamzdžių jungtys","Lygių skirtumas","IU - OU","Maks.","m","15","15"]
["","Papildoma šaltnešio įkrova","","","kg/m","0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams)","0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams)"]
["Kompresorius","Tipas","","","","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius"]
["Matmenys","Įrenginys","","Plotis","mm","763","763"]
["","","","Gylis","mm","312","312"]
["","","","Aukštis","mm","551","551"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","38","38"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~"]
["","Dažnis","","","Hz","50","50"]
["","Įtampa","","","V","220-240","220-240"]
["Pastabos","","","","","(1) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(1) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų"]
["","","","","","(2) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį","(2) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį"]
["","","","","","(3) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(3) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį"]